|  |  |
| --- | --- |
| Figure, panel | Number of NB7-1s per box left to right |
| 4,C | 105,100 ,48, 81, 103, 90, 70,70,134,116, 63,77 |
| 4,E | 9,19,27,31,28,20,7,3 |
| 5,A | 105,100, 129 ,263 ,320 ,140 |
| 5,B | 31,28,22,26,22,16 |
| 5,C | 20,19,40 ,81 ,34 ,34 |
| 5,D | 19,35,18,38,28,35 |
| 5,E | 9,39,36,36,47,55 |
| 5,F | 17,27,27,40,27,44 |