|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Substrate** | **PDMS** | **LM511** |
| **Cells**  | **WM115** | **WM266-4** | **WM115** | **WM266-4** |
| **Latency** | 3.0 ± 0.6 ms(n=18) | 1.7 ± 0.3 ms(n = 42) | 2.0 ± 0.6 ms(n = 26) | 2.1 ± 0.3 ms(n = 62) |
| **Activation time constant** | 1.5 ± 0.4 ms | 0.7 ± 0.2 ms | 1.5 ± 0.8 ms | 0.7 ± 0.1 ms |
| **Inactivation time constant (inactivating currents)** | 9.6 ± 4.4 ms(n = 12) | 30 ± 11 ms(n = 30) | 8.9 ± 3.5 ms(n = 19) | 13.7 ± 3.7 ms(n = 53) |
| **Percentage non-inactivating** | 33%6/18 | 36%15/42 | 27%7/26 | 15%9/62 |

**Figure 1- source data: Physiological properties of currents recorded in melanoma cells**

WM155 and WM266-4 cells were cultured on pillar arrays that were either uncoated (PDMS) or coated with LM511. For each group the mechanical latency, activation time constant (calculated from a mono-exponential fit of current activation) and inactivation time constant (time constant calculated from a mono-exponential fit of the current inactivation, when relevant) are shown. Data are displayed as mean ± s.e.m. In addition, the percentage of currents that were non-inactivating is presented.