|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parameter** | **-ZD** | **+ZD** | ***P* value** |
| Sag ratio WT | 0.78 ± 0.02 (n = 10) | 0.96 ± 0.02 (n = 8) | < 0.001\* |
| Sag ratio *HcnGD/+* | 0.96 ± 0.01 (n = 8) | 0.98 ± 0.01 (n = 6) | 0.188# |
| RMP (mV) WT | –69.36 ± 0.83 (n = 10) | –72.67 ± 0.88 (n = 8) | 0.010\* |
| RMP (mV) *HcnGD/+* | –63.85 ± 1.14 (n = 8) | –66.53 ± 0.99 (n = 6) | 0.156# |
| Rin (MOhm) WT | 148.50 ± 11.79 (n = 10) | 238.90 ± 26.89 (n = 8) | 0.004\* |
| Rin (MOhm) *HcnGD/+* | 147.00 ± 9.79 (n = 8) | 144.20 ± 8.91 (n = 6) | 0.688# |