|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parameter** | **WT (22)** | ***Hcn1GD/+*** **(18)** | ***P* value** |
| Alternation rate (%) | 65.51 ± 1.298 | 46.38 ± 4.069 | < 0.001\* |
| Time (min) | 8.11 ± 0.436 | 3.67 ± 0.3201 | < 0.001\* |
| **Parameter** | **WT (11)** | ***Hcn1MI/+* (11)** | ***P* value** |
| Alternation rate (%) | 63.04 ± 1.909 | 61.01 ± 2.553 | 0.578\* |
| Time (min) | 5.72 ± 0.3113 | 3.80 ± 0.2363 | < 0.001\* |