**Table S1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Binding to CSA (Average number of bound IE per mm2) |
| NF54 | 236.2 |
| FCR3 | 507.9 |
| M. Camp | 148.2 |
| M0736 | 221.5 |
| M2022170 | 61 |
| M2001190 | 591 |
| WF12/7G8 | 864.7 |