|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Motor** | **Speed** | **Processivity** | **Direction** |
| K401 | ≈ 600 nm/s | ≈ 100 steps [15] | Plus [8] |
| Ncd236 | ≈ 115 nm/s | Not processive [16-18] | Minus [19] |
| Kif11(513) | ≈ 70 nm/s | ≈ 10 steps [20] | Plus [20] |