Number sequence input into MAF pipeline

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1x-A** | **1x-B** | **1x-C** | **3x-D** | **3x-E** | **3x-F** |
| **aLN-L** | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 |
| **iLN-L** | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 |
| **aLN-R** | 281114 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 |
| **iLN-R** | 16206 | 238220 | 405000 | 396147 | 405000 | 405000 |
| **spleen** | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 |
| **BM** | 311438 | 336122 | 389748 | 405000 | 405000 | 405000 |