|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆V0.5 (mV)** | **Control** | **0.2 µM** | **0.7 µM** | **2 µM** | **7 µM** | **20 µM** |
| Y315F | 0 | -1.8±1 | -2.4±1.5 | -5.2±1.5 | -16.4±2.4 | -21.2±5 |
| WT | 0 | 0.70± 1 | -1.5±1 | -7.7±2 | -24±2.3 | -24±6 |